1. 发送‘f\n’到服务端，会马上回复一个’ok\n’. 小车会马上开始向前进。
2. 发送’s\n’到服务端，会马上回复一个’ok\n’.小车会马上停下来。
3. 发送’b\n’到服务端，会马上回复一个’ok\n’.小车会马上向后前进。
4. 发送一个’l\n80\n’到服务端， 会马上回复一个’ok\n’. 小车会开始想左转，转弯完成之后小车会回复’l\_ok\n’. 如果在转弯器件，向服务端发送’s\n’小车会停下来。
5. 发送一个’r\n80\n’到服务端， 会马上回复一个’ok\n’. 小车会开始想左转，转弯完成之后小车会回复’r\_ok\n’. 如果在转弯器件，向服务端发送’s\n’小车会停下来。